Дефектный акт 
на капитальный ремонт кровли МКД №70 по ул.Попова	

Комиссия в составе  представителей: ООО «УО «Жилье-20-1» _____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
собственников МКД _________________________________________________________________	
произвела осмотр МКД и выявила необходимость проведения следующих видов работ:	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	752	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 	м2	229	
3.	Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой	м2	752	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов линокром:  в два слоя  (нижний верхний слои на тканевой основе)	м2	752	
5.	Устройство метал. отливов на карнизе с водоотводящим бортиком на торцах карнизных плит шириной до 0,7 м. толщина стали – 0,55 мм	м	132	
6.	Устройство метал. короба на парапет  (9,7х0,8 -2 шт.), толщина стали – 0,55 мм	м/м2	19,4/15,5	
7.	Устройство примыканий до 60 см к вент.кан., вых.на кровлю, парапетам с фартуком, толщина стали – 0,55 мм	м	148	
8.	Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле и радиоантеннам, фановым трубам	место	16	
9	Демонтаж ж.б. плит на вент.кан. толщ.0,06 (0,4х0,8)	шт.	126	
10	Изготовление и установка металлических козырьков (4,3х0,8х2х12) на вент.кан. (уголок 25*25*4, лист стальной толщ.0,5 мм) 	Кг/м2	655,2/82,6	
11	Покраска металлических конструкций козырьков над вент.кан. масляной краской	м2	105,2	
12	Покраска стен вент.кан. краской ВДАК	м2	57,6	
13	Устройство дверных блоков выходов на кровлю, деревянных с обивкой дверей металлом из оцинкованной стали 0,5 мм (1м х 1м)	шт/м2	2/2	
14	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов подъездных козырьков	м2	36	
15	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 	м2	10,8	
16	Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой	м2	36	
17	Устройство металлических отливов на подъездных козырьках шириной 0,4 м.,толщина стали 0,55 мм.	м	34,5	
18	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов линокром:  в два слоя подъездных козырьков 3,4х2,60-4 шт. 	м2	36	
19	Устройство примыканий до 60 см к стенам подъездных козырьков с фартуком – толщина стали 0,55 мм.	м	13,6	
20	Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1)	т