Дефектный акт		
			
	 Комиссия в составе представителей: ООО «УО»Жилье-26-1»________________		
	_________________________________________________________________________________		
	_________________________________________________________________________________		
	собственников МКД ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________		
	 составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте мягкой кровли МКД №1 по улице. Фурманова необходимо выполнить следующие работы:		

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	 м2	1058,1	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 	 М2	317,4	
3.	Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой	 м2	1058,1	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:  в два слоя  (нижний, верхний слои на тканевой основе)	М2	1058,1	
5.	Демонтаж отливов на карнизных плитах кровли	м	194,2	
6.	Установка новых металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 0,7 м	м	194,2	
7.	Демонтаж метал. короба на парапет (10,4*0,65-2 шт.)	М2	13,52	
8.	Устройство метал. Короба на парапет  (10,4*0,65-2 шт.)	М2	13,52	
9.	Устройство примыканий до 60 см  к парапету 	м	20,8	
10.	Устройство примыканий до 60 см вых.на кровлю (2 шт.) с фартуками	м	12	
11.	Устройство примыканий более 60 см вент.кан.(18шт) 0,5*4,6 с фартуками	м	183,6	
12.	Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле и радиоантеннам, канализ.трубам	место	37	
13.	Огрунтовка оснований под кровельный ковер битумной грунтовкой выходов на кровлю	М2	10,4	
14.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:  в один слой выхода на кровлю 2,6*2,00-2шт.	М2	10,4	
15.	Огрунтовка оснований под кровельный ковер битумной грунтовкой подъезд.козырьков	М2	45,54	
16.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:  в один слой подъезд.козырьков 3,3*2,3-6 шт.	М2	45,54	
17.	Устройство примыканий к стенам подъезд.козырьков	м	19,8	
18.	Устройство новых метал. отливов на подъезд.козырьках шириной до 0,4м 	м	47,4	
19.	Устройство метал. зонта 	Шт/кг	18/2529,72	
20.	Масляная окраска зонтов (0,85*1,7-16 шт.)	М2	103,7	
21.	Смена дверного блока деревян.на металлический за 2 раза	Шт/кг	2/73,5	
22.	Масляная покраска мет. дверей за 2 раза с двух сторон	М2	4,03	
23.	Ремонт дымоходов –(наращивание  трубой Ф150мм по 1,5м)	шт	18	
24.	Ремонт штукатурки стен выходов на кровлю (1,4*1,6 высот.1,3-2 шт.)	М2	13,78	
25.	Огрунтовка стен  выходов на кровлю	М2	13,78	
26.	Покраска ВДАК стен выходов на кровлю	М2	13,78	
27.	Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1)	т		
28.				

	Подписи:		
	____________________________________		
	
	____________________________________		
                                                                    ____________________________________	
                                                                    ____________________________________