**ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

**(ВВЕДЕН** [**РЕШЕНИЕМ**](consultantplus://offline/ref=A9914BA6DA35DC743ABAA4E9981CFC9AB3C9D67FF90BED2A49B5C6CC1C0016FA1666F3BF00535028F8B44AEB7CCAJ) **ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ**

**от 27.05.2016 N 468-22/6)**

5.5.1. Информационные конструкции подразделяются на следующие типы:

- настенная информационная конструкция - конструкция, расположенная параллельно фасаду здания, строения, сооружения, на котором она закреплена;

- консольная информационная конструкция - конструкция, расположенная перпендикулярно фасаду здания, строения, сооружения, на котором она закреплена;

- выносная информационная конструкция - конструкция, устанавливаемая на поверхности земли.

5.5.2. Высота информационной конструкции не должна превышать 1 м.

5.5.3. Настенные информационные конструкции размещаются с соблюдением вертикальных и горизонтальных осей, симметрии, архитектурных границ и членений:

а) в простенках уровня 1-го этажа;

б) над входом и над окнами помещений, расположенных на первом этаже здания, на единой горизонтальной оси с иными настенными информационными конструкциями не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами.

В случае отсутствия оконных и дверных проемов настенные информационные конструкции размещаются на высоте не менее 1,5 м и не более 2,2 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции.

В случае, если помещения располагаются в подвальных (цокольных) этажах и отсутствует возможность размещения настенной информационной конструкции в соответствии с требованиями настоящего пункта, они размещаются над окнами подвального (цокольного) этажа, но не выше линии перекрытий между подвальным (цокольным) и первым этажами, при этом настенная информационная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м.

5.5.4. Консольные информационные конструкции размещаются в соответствии со следующими требованиями:

а) в одной горизонтальной плоскости фасада, на внешних углах зданий, строений, сооружений;

б) расстояние между консольными информационными конструкциями должно составлять не менее 10 м;

в) расстояние от уровня земли до нижнего края консольной информационной конструкции должно составлять не менее 2,5 м;

г) консольная информационная конструкция не должна быть удалена более чем на 0,2 м от фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - более чем на 1 м от фасада.

5.5.5. При наличии на фасаде настенных информационных конструкций консольные информационные конструкции располагаются на горизонтальной оси с одной из настенных конструкций при соблюдении требований, установленных [пунктом 5.5.4](#Par483).

5.5.6. Запрещается размещение информационных конструкций:

а) на лоджиях и балконах;

б) на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок;

в) перекрывающих указатели наименований улиц и номеров домов;

г) на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, перилах), а также на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

д) на архитектурных элементах фасада;

е) в оконных проемах;

ж) с нарушением требований, установленных [пунктами 5.5.2](#Par477), [5.5.3](#Par478), [5.5.4](#Par483), [5.5.5](#Par488).

5.5.7.Выносные информационные конструкции не допускаются к установке на территории города Пензы.